|  |
| --- |
| **Prestandadeklaration***Vit Marmor S5-8 -SX 2024-01-10* |
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | **Vit Marmor S5-8 -SX** |
| 2. Beteckning som möjliggör identifiering:  | Leveransnr., se följesedel |
| 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:  | Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress: | Björka Mineral ABNorrängsgatan 35, Box 185SE-733 23 Sala |
| 5. Ej relevant, se punkt 4. |  |
| 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  | 2+  |
| 7. Anmält organ, Nordcert AB, har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB395 på grundval av:i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrikii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik |
| 8. Ej relevant, se punkt 7 |
| 9. Angiven prestanda: |
|  **Väsentliga egenskaper** | **Prestanda** | **Harmoniserad teknisk****specifikation** |
| Sortering | 4/8 | SS EN 12620+A1:2008 |
| Kornstorlek | GC85/20 f1,5 |
| Finmaterialkvalitet  | 0,05 (vikt-% MBF) |
| Korndensitet  | 2,84 ± 0,05 (Mg/m3 rd) |
| Klorider | <0,01 (% Cl) |
| Radioaktiv strålning: Aktivitetsindex | <1 |
| Beståndsdelar som föränd­rar bindnings- och hårdnan­deförloppet hos betong | Ingen humus |
| Vattenabsorption  | 0,4 ± 0,3 (% WA24) |
| Frostbeständighet | Motståndskraftig |
| Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet | Se petrografisk analys |
| 10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av produkten: Kristy Hillring, Platschef  Sala, 2024-01-10 ........................................................... ...........................................................*Plats och datum för utfärdande* *Namnteckning*  |